|  |  |
| --- | --- |
| Antragsteller (Behörden- oder Organisationsbezeichnung) Anschrift                     | Ansprechpartner (Name, Telefon,E-Mail-Adresse)                |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standort:Programmierlaptop: |      (Name der Ortsgemeinde, Ortsverband)       | Neukauf: [ ] Lizenznachkauf: [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerät-Art  | Programmierung | Applikation | TEI 15-stellig |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
|  |  |  |       |
| **Bemerkung** |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programmierung** | **Hinweis** | **Erforderliche Lizenzen** |
| Standard | Standardmäßige Programmierung ohne zusätzliche Anschlüsse und Funktionen | Keine |
| Totmann | Nutzung der Totmann-Funktion (nur HRT) | Totmann |
| Bluetooth | Nutzung der Bluetooth-Funktion (nur HRT ab SC20) | Bluetooth |
| DMO Sendeleistungserhöhung | Erhöhung der DMO Sendeleistung auf 1,8W (nur HRT) | Umschalten DMO Sendeleistung |
| Externer Kartenleser | Anschluss eines externen Kartenlesers, muss vorher separat beantragt werden.  | Keine |
| 2. Lautsprecher | Ein zweiter Lautsprecher, welcher separat geregelt werden kann, soll angeschlossen werden. | Audio-Lizenz |
| Koffer | MRT/FRT, die in einem tragbaren Koffer verbaut sind. | Keine |
| Audio | Fester Audio-Pegel am Interface 1 (SCG) bzw. Interface 2 (SRG) | Audio-Lizenz |
| Ohne getrennte LSR | HBC und Lautsprecher haben dieselbe Lautstärkeeinstellung. | Keine |
| Reichert | Betrieb an der externen Besprechungseinrichtung „Reichert“ | Audio-Lizenz |
| IDECS/Orca | Betrieb an der externen Besprechungseinrichtung „IDECS/ Orca“ | Audio-LizenzVirtuelle-Konsole |
| Major VD | Betrieb einer externen Besprechungseinrichtung Typ „Major“ | Audio-Lizenz |
| Operator | Betrieb einer externen Besprechungseinrichtung/Applikation Typ „Operator“ | Audio-Lizenz |
| Erix | Betrieb einer externen Besprechungseinrichtung Typ „Erix“ | Audio-Lizenz |
| Lardis | Betrieb der Applikation „Lardis“ (nicht Lardis-One) | Audio-Lizenz |
| Carls | Betrieb einer CARLS-Box | Audio-LizenzVirtuelle Konsole |

Für die Lizenzen „UI-Tool“, „Automatischer Netzwechsel“, „Repeater“ und „Gateway“ gibt es keine extra Programmierungen. Für diese Funktionen bitte einen neuen, dem Funkgerät entsprechenden, Stapel anfordern.

Bei Sonderprogrammierungen (z. B. für die FEZ) oder für Fragen und Erläuterungen, bitte das Feld „Bemerkung“ nutzen.